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[bookmark: _Toc12242693]1	Einleitung und Aufgabenstellung
STANDORTSPEZIFISCHEN TEXT EINFÜGEN
Für den Standort NAME soll eine Grundwasser (GW) - Modellierung durchgeführt werden. Dazu gehören Grundwasserströmungs- und Schadstofftransportmodellierung.
Zielstellung der Erarbeitung von Simulationsmodellen ist die Prognose der zeitlichen und räumlichen Entwicklung bestimmter Merkmale (z. B. Grundwasser-Fließgeschwindigkeiten, Stoffkonzentrationen als Funktion von Ort und Zeit etc.) von Bodenfunktions- und Grundwasserschäden. Solche Prognosen bedürfen der Erarbeitung prozessbeschreibender Modelle zur Abbildung der Grundwasserströmungs- und der (konservativen und reaktiven) Stofftransportprozesse, welche neben den sonstigen Randbedingungen auch die Wirkungen natürlicher Rückhalte- und Abbau-Prozesse berücksichtigen. Die zuverlässige modellgestützte Prognose dieser Wirkungen ist eine wesentliche Basis für die behördliche Einzelfallentscheidung zur Auswahl bzw. Anordnung von Maßnahmen zum Umgang mit solchen Schadens- und Gefahrensituationen.[footnoteRef:1] [1:  Luckner, Th.; Sommer, Th.; Luckner, L.; Bilek F.; Knabner P.; Prechtel P.:
Synopse des KORA-Themenverbunds 7 “Modellierung und Prognose
Teil A: Grundlagen der Systemanalyse, Modellierung und Prognose] 


[bookmark: _Toc12242694]2	Festlegung des Untersuchungsgebietes
Auf Grund der bisher festgestellten Belastungsbereiche wird das Modellgebiet in den nachstehenden Grenzen festgelegt:
Norden:	Randstromlinie (KOORDINATE NORD), MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT
Süden: 	Randstromlinie (KOORDINATE NORD), MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT
Osten:	Randstromlinie (KOORDINATE OST), MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT
Westen:	Randstromlinie (KOORDINATE OST), MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT

[bookmark: _Toc12242695]3	Kenntnisstand
Im Einzelnen sind folgende Recherchen / Datenerfassungen durchzuführen:
Auswertung der vorliegenden Modellberichte, 
Auswertung der aktuellen Ergebnisberichte und Gefährdungsabschätzungen,
Datenrecherche zu Wasserstandsdaten und Fördermengen (Ansprechpartner ist der Wasserversorgungsverband MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT),
Datenrecherche bei MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT zu Daten der Oberflächengewässer (Ansprechpartner für Gewässer 1.Ordnung ist die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt bzw. die Bundesanstalt für Gewässerkunde: 
https://www.gdws.wsv.bund.de 
https://www.bafg.de
Datenrecherche zu geologischen Aufschlussdaten (Ansprechpartner ist das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Zentrale Aufschlussdatenkoordinierung)

3.1	Bisherige Modellierungen
MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT

[bookmark: _Toc12242698]3.2	Trinkwasserschutzzonen
Entsprechend einem Beschluss MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT wurden die Trinkwasserschutzzonen I bis IV, basierend auf dem Wassergesetz der DDR, für die Wasserfassungen MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT festgelegt. 
Gemäß der Verordnung des Landkreises MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT als untere Wasserbehörde vom MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT wurde die Trinkwasserschutzzone n.n. neu festgelegt.

[bookmark: _Toc12242700]3.3	Geologisch-hydrogeologische Verhältnisse
MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT

[bookmark: _Toc12242701]3.4	Hydrochemische Verhältnisse 
MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT
 
[bookmark: _Toc12242702]3.5	Wasserwirtschaftliche Verhältnisse
MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT

[bookmark: _Toc12242704]4	Arbeitsplan
Die Modellerstellung/-aktualisierung hat in drei Etappen mit jeweils anschließenden Meilensteinabnahmen zu erfolgen:
1. Erarbeitung eines geologisch-hydrogeologischen Strukturmodells
2. Aufbau eines geohydraulischen Modells,
3. Erarbeitung eines Schadstofftransportmodells für ausgewählte Schadstoffe/ -verbindungen, Erarbeitung einer Gefährdungsabschätzung aus den Ergebnissen der Modellaktualisierung.
Im Ergebnis der ersten Modelletappe ist der Umfang der zweiten/dritten Etappe festzulegen.
5	Erarbeitung eines geologisch-hydrogeologischen Strukturmodells
Das dem Modell zu Grunde gelegte hydrogeologische Strukturmodell ist bezüglich der neuen Daten (z. B. Aufschlüsse) zu konkretisieren.
Die vorliegenden Daten zur Grundwasserneubildung und kf-Werte können genutzt werden, sind jedoch hinsichtlich Ihrer Eignung zu überprüfen und ggf. örtlich zu modifizieren. 
Hinsichtlich der modelltechnisch zu erfassenden Schichten sind folgende Grundwasserleiter / Grundwasserstauer grundsätzlich wiederzugeben:
MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT (GWL n.n.),
MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT (GWL n.n.),
MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT (GWL n.n.),
MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT (GWL n.n.). 
Weiterhin können sich modelltechnische Aufweitungen der o. g. Schichten zur Darstellung des Schadstofftransportes als erforderlich erweisen. Für das angebotene Modellprogramm sind entsprechende Möglichkeiten im Angebot darzustellen.
Bei der schichtenbezogenen Eingabe der kf-Werte ist die vertikale Anisotropie zu berücksichtigen.
Mit dem Auftraggeber und den Fachbehörden ist die Vorgehensweise abzusprechen und das aktualisierte geologisch-hydrogeologische Strukturmodell diesen zur Bestätigung vorzulegen. Bestehende Defizite in der Erarbeitung des geologischen Strukturmodells sind darzustellen und Lösungsvorschläge aufzuzeigen. 
Die in das Modell eingegebenen Daten sind grafisch darzustellen und abzustimmen.
Das erarbeitete geologische Strukturmodell ist anhand geologischer Profil- und Modellschnitte nachvollziehbar zu begründen.

[bookmark: _Toc12242705]6	Aufbau eines instationären/stationären geohydraulischen 	Modells
Für das Einzugsgebiet der Wasserfassungen MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT und den von ihm beeinflussten Grundwasserleiterbereich ist unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und künftigen hydraulischen Randbedingungen (ggf. hydraulische Sanierungsmaßnahmen) ein instationäres/stationäres aufzubauen. Als Basis des Modells sind vorangegangene Modellierungsarbeiten im betreffenden Areal heranzuziehen. Unter Einbeziehung aller verfügbaren Informationen und Detailbearbeitungen ist das bestehende Modellsystem von Grund auf neu aufzubauen. 
[bookmark: _Toc12242707]Das angebotene Modellprogramm muss geeignet sein, die Aufgabenstellung zu erfüllen. Mit dem Angebot ist eine Beschreibung des Modellprogramms zu übergeben. Die Wahl des Modellprogramms muss begründet werden. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Programm einem breiten Anwenderkreis zugänglich ist.
7	Modellkalibrierung / Strömungsmodell
Die prinzipiellen Grenzen des Modellgebietes sind im Abschnitt „Untersuchungsgebiet“ genannt.
Die Begrenzungen des Modells haben sich dabei sowohl an den gegebenen geohydraulischen Randbedingungen (unterirdische Wasserscheiden, Vorfluter) als auch ggf. an übergeordneten Modellen (vorhandene Großraummodelle) zu orientieren und sind im Angebot zu begründen.
Die Modellkalibrierung ist anhand der Stichtagsmessungen MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT durchzuführen und die Kalibrierung an den Mittelwasserverhältnissen zu überprüfen. 
Zum Vergleich von Messung und Berechnung sind der Dokumentation sowohl Punkt bezogene Auswertungen (Soll-Ist-Vergleich an repräsentativen Messstellen), als auch Flächen bezogene Darstellungen (Isolinien Soll und Ist) beizufügen.
Die vorgesehene Diskretisierung ist im Angebot anzugeben und zu begründen. Insbesondere ist die Diskretisierung im Bereich der Oberflächenwässer und der Wasserfassungen darzustellen. 
Auf Grund der bestehenden Wechselwirkung zwischen dem Grund- und Oberflächengewässer sind beispielhafte Überprüfungen zur Bestimmung der Kolmationskoeffizienten vorzunehmen. Im Angebot ist die geplante Vorgehensweise darzustellen und im Kostenangebot als EP-Position auszuweisen.
Durch den Bieter sind mögliche Verfahren für die Durchflussmessungen anzugeben. Im Kostenangebot sind 3 Messkampagnen mit jeweils 10 Durchflussmessungen preislich auszuweisen. 
Im Ergebnis der Kalibrierung des modifizierten Modells sind die Fehlertoleranzen auszuweisen, wobei das generelle Ziel in dem Erreichen von Bilanzfehlern < 5 % besteht. Regionen mit ungenügender Modellanpassung bezüglich ihres Einflusses auf das großräumige unterirdische Strömungsregime sind zu bewerten. 
Mit dem kalibrierten Strömungsmodell sind folgende mit dem AG abzustimmende Szenarien bei Mittelwasserverhältnissen zu berechnen:
Tabelle xx:	hydraulische Szenarien 
	Variante
	Fassung I
	Fassung II
	Fassung III
	Bemerkung

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	



Die Verarbeitung und grafische Darstellung der Ergebnisdaten hat in Form von 
Isolinien bzw. 3D-Darstellungen, 
Stromlinien und Isochronen,
Ganglinien,
Vektordarstellungen der Filtergeschwindigkeiten
zu erfolgen. 
Eine Sensitivitätsanalyse für die maßgebenden geohydraulischen und hydrologischen Parameter ist durchzuführen und zu dokumentieren. Durch eine modellgestützte Epignose ist ein Vergleich mit erfassten Messwerten durchzuführen, um eine Kalibrierung des Modells zu ermöglichen.
Zum Abschluss der Kalibrierung und Sensitivitätsanalyse ist die Wasserbilanz für alle dem Modellgebiet zuströmenden und abströmenden Wassermengen tabellarisch auszuweisen. Es ist ein prozentualer Massenbilanzfehler anzugeben.
Die Ergebnisse der ersten und der zweiten Etappe sind in einem Zwischenbericht zu dokumentieren.

[bookmark: _Toc12242708]8	Erarbeitung eines Schadstofftransportmodells für ausgewählte Schadstoffe und -verbindungen 
[bookmark: _Hlt509372362]Das Stofftransportmodell soll in seiner Ausdehnung und Diskretisierung dem Strömungsmodell entsprechen. Im Angebot ist das vorgesehene Modellierungsprogramm anzugeben und zu beschreiben. Wird eine vom Grundwasserströmungsmodell verschiedene Software verwendet, ist diese Auswahl zu begründen.
Ableitend aus den bisherigen Ergebnissen ist die Schadstoffausbreitung punktuell aus dem Kontaminationsbereich MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT modelltechnisch zu erfassen. Es sind im Angebot die Kosten je zusätzlicher Schadensquelle anzugeben.
Die Simulation der Schadstoffmigration soll nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand für folgende Verbindungen bzw. Substanzen erfolgen: MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT erfolgen. 
Bei der Schadstoffmodellierung sind stoffspezifische Transformations- (Abbau- und Umwandlungsprozesse) sowie Retardationsprozesse zu berücksichtigen. Die entsprechenden Parameter sind aus der Literatur zu recherchieren. Sind diese nicht in entsprechendem Umfang auf die örtlichen Verhältnisse übertragbar, sind im Angebot zusätzliche Leistungen zur direkten oder indirekten Ermittlung der Schadstofftransportparameter zu kalkulieren und zu begründen.
Für Mittelwasserverhältnisse (bezüglich der Grundwasserstände) sind für MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT aus der ersten Etappe auszuwählende Förderszenarien die gegenwärtigen und prognostischen Schadstoffausbreitungen der Schadstoffe: MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT darzustellen und zu kommentieren. 


Aufgrund der von der zuständigen Behörde bisher vorgeschlagenen vorläufigen Sanierungsziele an MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT ist deren Wirksamkeit zur Verhinderung der Schadstoffausbreitung bezüglich des Schutzes der Wasserfassungen in MAßNAHMESPEZIFISCHER TEXT vorerst an den Förderszenarien für die Schadstoffe zu überprüfen. Im Angebot sind die Kosten für eine weitere Modellberechnung anzugeben. Es sind aus den Modellierungen Vorschläge für geeignete Prüfstellen zur Kontrolle bezüglich der Sanierungszielwerte zu unterbreiten.

[bookmark: _Toc12242710]9	Gefährdungsabschätzung 
Die Ergebnisse der Modellierung sind hinsichtlich des aktuellen und prognostischen Gefährdungspotenzials für die Schutzobjekte zu bewerten und Vorschläge für geeignete Maßnahmen zu unterbreiten.

[bookmark: _Toc12242712]10	Übergabe von Unterlagen / digitale Kommunikation
Sämtliche Unterlagen (z. B. Zwischenberichte, Dokumentationen, Vergabeunterlagen) sind ausschließlich digital als recherchierbare Dateien im PDF/A-Format für eine revisionssichere Ablage zu übergeben. Hierfür müssen sämtliche verwendete Schriftarten, Grafiken und Bilder in das jeweilige Dokument eingebettet sein. Das Dokument darf keine Verschlüsselung und keinen Passwortschutz enthalten.
Sonderformate stellen beispielweise zu liefernde Datenbanken (z. B. GeODin-Datenbanken) oder CAD-Dateien dar, welche im jeweiligen les- und bearbeitbaren Datenbankformat oder kompatiblen CAD-Format (dwg oder dxf) zu übergeben sind. Ist mit dem AG zusätzlich eine Übergabe von bearbeitbaren Dokumenten vereinbart (bspw. MS-Office-Formate z. B. docx, xlsx, pptx oder CAD-Dateien), sind diese zusätzlich zu den revisionssicheren pdf-Dateien zu liefern.
Wenig komplexe Dokumente (z. B. Arbeitspläne, Berichte mit wenigen Anlagen) können als Gesamtdokument in einer Datei übergeben werden. Umfangreiche Dokumentationen mit einer größeren Zahl von Anlagen (z. B. Anlagenumfang entsprechend Mustergliederung für Gutachten) sind als Einzeldateien für den Berichtsteil und die Anlagen separat zu übergeben.
Zur Sicherstellung der Ablagefähigkeit im Aktenverwaltungssystem des Freistaates Sachsen dürfen sämtliche Dokumente einschließlich ihrer Dateipfade Bezeichnungslängen von 30 Zeichen nicht überschreiten. Hierfür sind folgende Konventionen der Benennung einzuhalten:
Dokumente als Einzeldateien sind mit dem Erstellungsdatum und einer Kurzbezeichnung zur Art des Dokumentes zu versehen (z. B. YYYY_MM_TT_Arbeitsplan.pdf,  YYYY_MM_TT_Bericht.pdf oder YYYY_MM_TT_VU.pdf).
Bei komplexen Dokumentationen sind Einzeldateien für den Berichtsteil und die Anlagen zu übergeben. Die Anlagen sind hierbei in jeweils der ersten Gliederungsebene in einer Datei zusammenzufassen. Die Dateien sind dann mit bericht.pdf sowie anl01.pdf bis anlXX.pdf zu benennen. Bei Sonderformaten (z. B. Datenbanken) darf die Dateibezeichnung einschließlich der Dateierweiterung 12 Zeichen nicht überschreiten. Sämtliche Einzeldateien sind in einem ZIP-Archiv mit der Benennung YYYY_MM_TT_Doku.zip zu packen.
Die Unterlagen sind, soweit anhand der Speichergröße möglich, per E-Mail zu übergeben. Überschreitet die Dateigröße eine maximal zulässige Versandgröße vom 10 MB, so kann das ZIP-Archiv für den Versand in mehrere Archive unterteilt werden. Sofern bereits einzelne Dateien die zulässige Versandgröße überschreiten, ist mit dem Auftraggeber die Übergabe der Unterlagen mittels Austauschportal abzustimmen.
Für die elektronische Kommunikation per E-Mail erfolgt die revisionssichere Ablage anhand des E-Mail-Betreffs. Für eine eindeutige Kommunikation und Zuordnung ist dem eigentlichen Betreff die ARGE-Nummer (Objektnummer) und die Maßnahmenummer voranzustellen. Der sich anschließende Betreff darf maximal 15 Zeichen umfassen. In der digitalen Kommunikation gegenüber der zuständigen Vollzugsbehörde ist die Altlastenkennziffer (AKZ) mit in den Betreff aufzunehmen.

11	Vergabe- / Zuschlagskriterien
Die Bewertung der Angebote zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes für den Zuschlag erfolgt anhand der folgenden Einzelkriterien (z. B. Bearbeitungskonzept, Reaktionszeiten, Teamorganisation etc. siehe auch Kapitel 8) und ggf. deren Wichtung in Verbindung mit oder im Verhältnis zum Preis (je nach Bewertungsmethode):
[bookmark: _Hlk79077866]Kriterium .......:							Gewichtung	xx%
[bookmark: _Hlk79077893]Kriterium .......:							Gewichtung	xx%
... ggf. weitere ....
Preis:									Gewichtung	xx%

Die jeweiligen Einzelkriterien werden anhand folgender Grundlagen benotet. 
Dies kann in Abhängigkeit von dem gewählten Kriterium zum Beispiel mit folgendem Punktesystem und anhand dessen Erfüllung vorgenommen werden:
Erfüllungsgrad 0...1 Punkte: Kriterium wird nicht oder überwiegend nicht erfüllt
Erfüllungsgrad 2...3 Punkte: Kriterium wird nur teilweise oder überwiegend erfüllt
Erfüllungsgrad 4 Punkte: Kriterium wird vollständig erfüllt
Erfüllungsgrad 5 Punkte: Kriterium wird über die Anforderungen hinaus erfüllt

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes erfolgt dann durch die gewählte Bewertungsmethode (z. B. Einfache Richtwertmethode, Bewertungsmethoden mit Gewichtung von Leistung und Preis) ....... wie folgt:
BEWERTUNGSFORMEL EINFÜGEN 

12	Vergütung 
[bookmark: _Toc404738954][bookmark: _Toc404739041][bookmark: _Toc404843584]12.1	Honorare für Ingenieur- und Gutachterleistungen
Das Honorar für die aufgeführten Leistungen wird in Anlehnung an § 3 Abs. 2 HOAI mit einem frei zu vereinbarenden Honorar als Höchstbetrag auf Nachweis vereinbart. Zur Honorarermittlung hat der Bewerber die angefragte Leistung in Teilleistungen gemäß der Anfrage zu gliedern (Tabelle xx). Erscheint es ihm sinnvoll, kann er eine weitere Aufgliederung der Teilleistungen vornehmen. Für jede Teilleistung ist durch Vorausschätzung des Zeitbedarfs und der Stundensätze nach Mitarbeiterkategorie ein Höchstbetrag auszuweisen. Ortstermine am Standort, beim AG, Behörden etc. zur Erbringung der angefragten Leistungsinhalte sind hierbei mit einzukalkulieren. Aufwendungen für zusätzlich veranlasste Terminen sind in den Bedarfspositionen der Tabelle xx zu kalkulieren. Die Inanspruchnahme bedarf einer gesonderten Abstimmung/Bestätigung.
Vermessungstechnische Leistungen sind ebenfalls anhand einer Aufwandschätzung anzubieten.
Nebenkosten in Anlehnung an § 14 (2) HOAI sind bei der Kalkulation der Stundensätze vollständig zu berücksichtigen. Eine separate Ausweisung und Vergütung sind nicht vorgesehen.
Die ermittelten Honorare je Teilleistung sind als Gesamthonorar für alle Teilleistungen zusammenzufassen. Die Gesamtsumme (brutto) ist unter Berücksichtigung des derzeit geltenden Mehrwertsteuersatzes auszuweisen.
Die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft ist in den Bewerbungsunterlagen aufzuzeigen. 

Folgende HINWEISE sind für den Ersteller der Vergabeunterlagen - BITTE LÖSCHEN
Sind im Zuge der Durchführung einer OU weitere Ingenieur- und Gutachterleistungen zu erbringen, sind sie in Tabelle xx zur Honorarermittlung aufzunehmen.
Sollten bestimmte in Tabelle xx enthaltene Ingenieur- und Gutachterleistungen im Rahmen einer OU nicht durchgeführt werden, sind sie aus der Aufstellung in Tabelle xx zu streichen.

Tabelle xx: Honorarermittlung 
	Posi-
tion 
	Beschreibung Ingenieur- und
Gutachterleistung
	Ausweisung des Zeitbedarfs und des Honorarbetrages
	Gesamt-
honorar

	
	
	PL1)
	PB2)
	TA3)
	

	
	Modellierung (MOD)
	Zeit
(h)
	Honorar
(EUR)
	Zeit
(h)
	Honorar
(EUR)
	Zeit
(h)
	Honorar
(EUR)
	
(EUR)

	1
	Einarbeitung / Arbeitsplan
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Erarbeitung geol. / hydrogeol. Strukturmodell
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Dokumentation geol. / hydrogeol. Strukturmodell
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Aufbau stationäres / instationäres geohydraulisches Modell
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Modellkalibrierung / Strömungsmodell
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Dokumentation stationäres / instationäres geohydraulisches Modell
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Erarbeitung Schadstofftransportmodell für ausgewählte Schadstoffe und -verbindungen
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Gefährdungsabschätzung
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Dokumentation Schadstofftransportmodell & Gefährdungsabschätzung
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bedarfspositionen
	
	
	
	
	
	
	EP

	7.1
	Termin beim AG auf besondere Anfrage
	
	
	
	
	
	
	EP

	7.2
	Termin bei Ordnungsbehörde auf besondere Anfrage
	
	
	
	
	
	
	EP

	7.3
	Termin am Standort auf besondere Anfrage
	
	
	
	
	
	
	EP

	7.4
	Durchführung zusätzlicher Ingenieur- und Gutachterleistungen zur Modellierung auf besondere Anfrage durch den AG
	
1h
	
	
1h
	
	
1h
	
	
EP

	Gesamtsumme netto (EUR):
... % Mehrwertsteuer (EUR):
Gesamtsumme brutto (EUR):
	


1)	PL – Projektleiter 
2)	PB – Projektbearbeiter (Wissenschaftliche Mitarbeiter)
3)	TA – Technische Assistenz (Techniker, Support)

12.2	Leistungsabrechnung
Zur Leistungsabrechnung sind prüffähige Rechnungen mit mitarbeiter- und positionsbezogenen Leistungsnachweisen [ PHB, Anlage 2, 2.1.2] zu stellen. 
Die Leistungsabrechnung hat bei mehrmonatiger Leistungserbringung entsprechend Leistungsfortschritt (Teilleistungen) mit kumulativen Abschlagsrechnungen zu erfolgen. Abschlagsrechnungen können bis zu einer Höhe von 90 v. H. des Gesamtleistungsumfanges gestellt werden. Die Inrechnungstellung der restlichen 10 v. H. des Gesamtleistungsumfanges kann erst nach Leistungsabnahme durch den AG auf Basis der behördlichen Bestätigung der Gesamtleistung erfolgen.

[bookmark: _Toc403804157]13	Zur Verfügung stehende Unterlagen
Für die Angebotsbearbeitung stehen folgende Unterlagen zur Einsichtnahme beim Auftraggeber zur Verfügung:
AUFLISTUNG

[bookmark: _Toc403888184][bookmark: _Toc404480629][bookmark: _Toc404738967][bookmark: _Toc404739054][bookmark: _Toc404843598]14	Einzureichende Unterlagen
[bookmark: _Toc12242714]Für die Bearbeitung der angefragten Leistungen ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie die fachliche Kompetenz des Bieters und der für die Leistungserbringung vorgesehenen Bearbeiter von entscheidender Bedeutung. 
Die Eignung der Bieter ist wie folgt nachzuweisen:
4. Angaben über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten Aufträgen,
5. Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,
6. Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen,
7. Angaben über das dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende Personal und die verfügbare Ausrüstung,
8. Nachweis über die Eintragung für das entsprechende Gewerk in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, bzw. Handelsregisterauszug, 
9. Aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes (keine Steuerschulden), der Krankenversicherung und der Berufsgenossenschaft,
Alternativ hierzu können auch entsprechende Eigenerklärungen des Bieters anerkannt werden
10. Nachweis Versicherungsschutz in Höhe von 1 Mio. EUR für Personenschäden und 1 Mio. EUR für Sachschäden,
11. Nachweise zur Fachkunde:
8.1 Referenzangaben wie folgt .... REFERENZANGABEN FÜR DIE ANGEFRAGTEN LEISTUNGEN BENENNEN
8.2 Ggf. Sachkundenachweis Sachverständiger nach § 18 BBodSchG im Sachgebiet .... oder Sachverständiger nach § 36 GewO
8.3 Ggf. Akkreditierung oder Notifizierung als Untersuchungsstelle nach § 19 BBodSchV (ab 01.08.2028 verpflichtend)
8.4 .... weitere Nachweise wie Sachkunde nach TRGS 524, für Laborleistungen Akkreditierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 ....
12. Angaben zum Qualitätsmanagement oder Nachweis DIN ISO 9001
13. Angaben zum Umfang von Nachunternehmerleistungen inkl. Nachweise zur Eignung der Nachunternehmer analog den vg. Vorgaben auf besonderes Verlangen.
Für die Angebotswertung aus wirtschaftlicher Sicht anhand der Zuschlagskriterien sind folgende weitere Unterlagen einzureichen:
UNTERLAGENBENENNUNG ANHAND DER ZUSCHLAGSKRITERIEN NACH KAPITEL 3 EINFÜGEN
· .......
· z.B. Bearbeitungskonzept
· z.B. Teamorganisation und Reaktionszeiten
· z.B. Darstellung des zeitlichen Bearbeitungsablaufs
· .......

14	Termine und Übergaben
1. Als Zeitplan sind folgende Termine vorgesehen:
2. Versand der Anfrage:			.......
3. Abgabe der Angebote:			.......
4. Vergabe:					.......
5. Übergabe Arbeitsplan :			.......
6. Übergabe Doku geol. / hydrogeol. Strukturmodell:				.......
Wochen nach Bestätigung Arbeitsplan
7. Übergabe Doku stationäres / instationäres geohydraulisches Modell:		.......
Wochen nach Bestätigung geol. / hydrogeol. Strukturmodell
8. Übergabe Doku Schadstofftransportmodell & Gefährdungsabschätzung:	.......
Wochen nach Bestätigung stationäres / instationäres geohydraulisches Modell

15	Angebots- und Bindefrist
Das Angebot ist mit einer Bindefrist bis zum ....... zu versehen. 
Die hiermit angeforderten Angebotsunterlagen sind bis zum ......., 12.00 Uhr bei / über ....... in digitaler Form einzureichen.

16	Anlagen
Anlage 1:	Übersichtsplan
Anlage 2:	Übersicht der beim Auftraggeber vorliegenden Unterlagen
Anlage 3:	Formblatt Referenzanforderung [ PHB, Anlagen Teil 2; 2.1.6]
Anlage 4:	Allgemeine Vertragsbestimmungen des Auftraggebers für Ingenieurleistungen (soweit vorhanden)
Anlage 5:	Angebotsdeckblatt [ PHB, Anlage 2, 2.1.7]
Anlage 6:	Formblatt „Tätigkeitsnachweis“ [ PHB, Anlage 2, 2.1.2]
Weitere Anlagen nach Erfordernis 



Stand: 08/2026

