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1	Einleitung und Aufgabenstellung
STANDORTSPEZIFISCHEN TEXT EINFÜGEN
Gegenstand der angefragten Leistung ist eine Leistung zur Überwachung bzw. Nachsorge für den Standort NAME.
Nach der Bearbeitungsstufe Sanierung kann eine Nachsorge notwendig werden. Die Nachsorge umfasst alle Maßnahmen zur Kontrolle des Sanierungserfolges über mehrere Jahre hinweg, insbesondere nach Sicherungsmaßnahmen, entsprechend § 17 Abs. 3 BBodSchV. Dazu kann die Prüfung der Funktionsfähigkeit einer Dichtwand, einer Abdeckung/ Abdichtung o. ä., aber auch Überwachungsmaßnahmen zum Negativnachweis eines Schadstoffaustrages gehören.
Nach der Bearbeitungsstufe DU, im Ausnahmefall nach einer OU, kann eine Überwachung entsprechend § 10 Abs. 7 BBodSchV notwendig sein.
Ziel der Überwachung/ Nachsorge ist das rechtzeitige Erkennen einer Gefahr durch gezielte Kontrolle von bestimmten Parametern bzw. der Nachweis des Sanierungserfolges. Diese Parameter können Schadstoffkonzentrationswerte (wie Sanierungszielwerte nach Sanierung, Prüf-/ Maßnahmenwerte nach einer Untersuchung) oder andere Werte sein, die bei Überschreitung einen Gefahrenzustand für den Einzelstandort signalisieren. Im Ergebnis der Überwachung/ Nachsorge steht eine Entscheidung zum weiteren Handlungsbedarf (Maßnahmen ja/ nein).
Ein typischer Fall einer Überwachung bezüglich des Wirkungspfades Boden-Grundwasser-Mensch ist die Grundwasserüberwachung. Sie hat das Ziel, flächendeckend und in turnusmäßigen Abständen grundwasserleiterbezogene Daten über den Grundwasserstand, die Grundwasserfließrichtung(en) und die Grundwasserbeschaffenheit im Bereich des Standortes NAME zu sammeln, aufzubereiten, zu dokumentieren und auszuwerten. Parallel werden Daten über die Luftfeuchtigkeit, -temperatur und -druck sowie den Niederschlag erhoben. In die Überwachung/ Nachsorge ist, soweit sinnvoll und erforderlich, auch die Untersuchung von Oberflächengewässern eingebunden. Außerdem sollen längerfristige Veränderungen der Grundwasserverhältnisse (Flurabstand, Fließrichtung(en), etc.) sowie der Grund- und Oberflächenwasserbeschaffenheit festgestellt und dokumentiert werden. Überwachungsergebnisse können bei der GW-Modellierung [ PHB, Anlagen Teil 1; 1.9.4] eingesetzt werden.
Als Teilaufgaben der durchzuführenden Überwachung/ Nachsorge ergeben sich Ingenieur- und Gutachterleistungen sowie technische Leistungen nach VOB und VOL. Es ist vorgesehen, den Gesamtauftrag an ein qualifiziertes Ingenieurbüro zu vergeben. Dieses kann Teilleistungen an Nachauftragnehmer (NAN) vergeben. Diese sind mit Abgabe des Angebots verbindlich zu benennen. Die Verantwortung des Auftragnehmers (AN) für das Gesamtprojekt und die Durchführung und Erbringung der beauftragten Leistung bleibt davon unberührt.
Fragen bezüglich der Anfrage sind zu richten an:
· Firmenname: .......
· Ansprechpartner: .......
· Adresse: .......
· Telefon--Nr.: .......
· E-Mail oder Vergabeportal: .......

2	Rahmenbedingungen
Rechtliche Grundlagen für die Bearbeitung von Altlasten im Freistaat Sachsen sind das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sowie die Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) in Verbindung mit dem Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG). Ergänzend dazu sind die Handbücher und Materialien zur Altlastenbehandlung im Freistaat Sachsen zu beachten.
Auch die Anforderungen an die Überwachung/ Nachsorge insbesondere hinsichtlich Aufgabenstellung, Vorgehensweise und Zielsetzung sind dem BBodSchG sowie der BBodSchV zu entnehmen. Alle Tätigkeiten sind, auch wenn im folgenden Text nicht explizit darauf eingegangen wird, entsprechend den anerkannten Regeln und dem Stand der Technik durchzuführen.

[bookmark: _Toc346327157][bookmark: _Toc346334080][bookmark: _Toc346489007][bookmark: _Toc360500294][bookmark: _Toc360500506][bookmark: _Toc360502303][bookmark: _Toc395674735]3	Vergabe- / Zuschlagskriterien
Die Bewertung der Angebote zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes für den Zuschlag erfolgt anhand der folgenden Einzelkriterien (z. B. Bearbeitungskonzept, Reaktionszeiten, Teamorganisation etc. siehe auch Kapitel 5) und ggf. deren Wichtung in Verbindung mit oder im Verhältnis zum Preis (je nach Bewertungsmethode):
[bookmark: _Hlk79077866]Kriterium .......:							Gewichtung	xx%
[bookmark: _Hlk79077893]Kriterium .......:							Gewichtung	xx%
... ggf. weitere ....
Preis:									Gewichtung	xx%

Die jeweiligen Einzelkriterien werden anhand folgender Grundlagen benotet. 
Dies kann in Abhängigkeit von dem gewählten Kriterium zum Beispiel mit folgendem Punktesystem und anhand dessen Erfüllung vorgenommen werden:
Erfüllungsgrad 0...1 Punkte: Kriterium wird nicht oder überwiegend nicht erfüllt
Erfüllungsgrad 2...3 Punkte: Kriterium wird nur teilweise oder überwiegend erfüllt
Erfüllungsgrad 4 Punkte: Kriterium wird vollständig erfüllt
Erfüllungsgrad 5 Punkte: Kriterium wird über die Anforderungen hinaus erfüllt

Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes erfolgt dann durch die gewählte Bewertungsmethode (z. B. Einfache Richtwertmethode, Bewertungsmethoden mit Gewichtung von Leistung und Preis) ....... wie folgt:
BEWERTUNGSFORMEL EINFÜGEN 

4	Vergütung
Innerhalb der Überwachung/ Nachsorge sind Ingenieurleistungen sowie Bau- und Laborleistungen typisch. Eine Zusammenstellung der Leistungspunkte erfolgt in Tabelle 1.
[bookmark: _Toc346326624][bookmark: _Toc346327158][bookmark: _Toc346334081][bookmark: _Toc346489008][bookmark: _Toc360500295][bookmark: _Toc360500507][bookmark: _Toc360502304][bookmark: _Toc395674736]4.1	Honorare für Ingenieur- und Gutachterleistungen
Bei den angefragten Ingenieur- und Gutachterleistungen handelt es sich um Leistungen in Anlehnung an § 3 Abs. 2 HOAI mit einem frei zu vereinbarenden Honorar als Höchstbetrag auf Nachweis.
Zur Honorarermittlung hat der Bewerber die angefragte Leistung in Teilleistungen gemäß der Anfrage zu gliedern (Tabelle 1). Erscheint es ihm sinnvoll, kann er eine weitere Aufgliederung der Teilleistungen vornehmen. Für jede Teilleistung ist durch Vorausschätzung des Zeitbedarfs und der Stundensätze nach Mitarbeiterkategorie ein Höchstbetrag auszuweisen.
Erforderliche Korrekturen und Überarbeitungen der Ergebnisdokumentation zur Beseitigung für behördlich oder vom AG festgestellte Mängel sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 
Ortstermine am Standort, beim AG, Behörden etc. zur Erbringung der angefragten Leistungsinhalte sind hierbei einzukalkulieren. Aufwendungen für zusätzlich veranlasste Termine sind in den Bedarfspositionen der Tabelle 1 zu kalkulieren. Die Inanspruchnahme bedarf einer gesonderten Abstimmung/ Bestätigung.
Nebenkosten in Anlehnung an § 14 (2) HOAI sind bei der Kalkulation der Stundensätze vollständig zu berücksichtigen. Eine separate Ausweisung und Vergütung sind nicht vorgesehen.
Die ermittelten Honorare je Teilleistung sind als Gesamthonorar für alle Teilleistungen zusammenzufassen. Die Gesamtsumme (brutto) ist unter Berücksichtigung des derzeit geltenden Mehrwertsteuersatzes auszuweisen.
Die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft ist in den Bewerbungsunterlagen aufzuzeigen. 

Folgende HINWEISE sind für den Ersteller der Vergabeunterlagen - BITTE LÖSCHEN
Sind im Zuge der Durchführung einer OU weitere Ingenieur- und Gutachterleistungen zu erbringen, sind sie in Tabelle 1 zur Honorarermittlung aufzunehmen.
Sollten bestimmte in Tabelle 1 enthaltene Ingenieur- und Gutachterleistungen im Rahmen einer OU nicht durchgeführt werden, sind sie aus der Aufstellung in Tabelle 1 zu streichen.

Tabelle 1: 	Honorarermittlung
	Posi-
tion 
	Beschreibung Ingenieur- und
Gutachterleistung
	Ausweisung des Zeitbedarfs und des Honorarbetrages
	Gesamt-
honorar

	
	
	PL1)
	PB2)
	TA3)
	

	
	
Überwachung/ Nachsorge
	Zeit
(h)
	Honorar
(EUR)
	Zeit
(h)
	Honorar
(EUR)
	Zeit
(h)
	Honorar
(EUR)
	
(EUR)

	1
	Auswertung der bestehenden Unterlagen und Erstellung eines Programms zur Überwachung/ Nachsorge (Arbeitsplan)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vorbereitung, Koordination, Überwachung und Dokumentation der Feldarbeiten
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Probenahme 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vor-Ort-Analytik
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Messung des Grundwasserstandes/ Stichtagsmessung
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vermessungsarbeiten
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Qualitätssicherung
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Arbeitsschutz
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Dokumentation entsprechend der beigefügten Mustergliederung
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bedarfspositionen
	
	
	
	
	
	
	EP

	10.1
	Termin beim AG auf besondere Anfrage
	
	
	
	
	
	
	EP

	10.2
	Termin bei Ordnungsbehörde auf besondere Anfrage
	
	
	
	
	
	
	EP

	10.3
	Termin am Standort auf besondere Anfrage
	
	
	
	
	
	
	EP

	10.4
	Erstellung einer Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis für weitere Untersuchungen oder die nächste Bearbeitungsstufe
	
	
	
	
	
	
	
EP

	10.5
	Durchführung zusätzlicher Ingenieur- und Gutachterleistungen zur Überwachung/ Nachsorge auf besondere Anfrage durch den AG
	
1h
	
	
1h
	
	
1h
	
	
EP

	Gesamthonorar (EUR):
	

	... % Mehrwertsteuer (EUR):
	

	Gesamtsumme brutto (EUR):
	


[bookmark: _Toc346326627][bookmark: _Toc346327161][bookmark: _Toc346334084][bookmark: _Toc346489011][bookmark: _Toc360500298][bookmark: _Toc360500510][bookmark: _Toc360502307][bookmark: _Toc395674739]1) PL – Projektleiter
2) PB – Projektbearbeiter (wissenschaftlicher Mitarbeiter)
3) TA – Technische Assistenz (Techniker, Support)

[bookmark: _Toc346326625][bookmark: _Toc346327159][bookmark: _Toc346334082][bookmark: _Toc346489009][bookmark: _Toc360500296][bookmark: _Toc360500508][bookmark: _Toc360502305][bookmark: _Toc395674737]4.2	Vergütung von Leistungen nach VOB
[bookmark: _Toc346326626][bookmark: _Toc346327160][bookmark: _Toc346334083][bookmark: _Toc346489010][bookmark: _Toc360500297][bookmark: _Toc360500509][bookmark: _Toc360502306][bookmark: _Toc395674738]Die Vergütung erfolgt entsprechend der Preise des AN zu den Leistungsverzeichnissen in der Anlage [ PHB, Anlage 2, 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3].

4.3	Vergütung von Leistungen nach VOL
Die Vergütung erfolgt entsprechend der Preise des AN zum Leistungsverzeichnis in der Anlage [ PHB, Anlage 2, 2.2.4 und 2.2.5].

4.4	Leistungsabrechnung
Zur Leistungsabrechnung sind prüffähige Rechnungen mit mitarbeiter- und positionsbezogenen Leistungsnachweisen [ PHB, Anlage 2, 2.1.2] zu stellen.
Die Leistungsabrechnung hat bei mehrmonatiger Leistungserbringung entsprechend dem Leistungsfortschritt (Teilleistungen) mit kumulativen Abschlagsrechnungen zu erfolgen. Abschlagsrechnungen können bis zu einer Höhe von 90 v. H. des Gesamtleistungsumfanges gestellt werden. Die restlichen 10 v. H. des Gesamtleistungsumfanges können erst in Rechnung gestellt werden, wenn die Leistungsabnahme durch den AG auf Basis der behördlichen Bestätigung der Gesamtleistung erfolgt ist.

5	Einzureichende Unterlagen
[bookmark: _Toc346326628][bookmark: _Toc346327162][bookmark: _Toc346334085][bookmark: _Toc346489012][bookmark: _Toc360500299][bookmark: _Toc360500511][bookmark: _Toc360502308][bookmark: _Toc395674740]Für die Bearbeitung der angefragten Leistungen ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie die fachliche Kompetenz des Bieters und der für die Leistungserbringung vorgesehenen Bearbeiter von entscheidender Bedeutung. 
Die Eignung der Bieter ist wie folgt nachzuweisen:
Angaben über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgeführten Aufträgen,
Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,
Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen,
Angaben über das dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende Personal und die verfügbare Ausrüstung,
Nachweis über die Eintragung für das entsprechende Gewerk in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, bzw. Handelsregisterauszug, 
Aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes (keine Steuerschulden), der Krankenversicherung und der Berufsgenossenschaft,
Alternativ hierzu können auch entsprechende Eigenerklärungen des Bieters anerkannt werden
Nachweis Versicherungsschutz in Höhe von 1 Mio. EUR für Personenschäden und 1 Mio. EUR für Sachschäden,
Nachweise zur Fachkunde:
8.1 Referenzangaben wie folgt .... REFERENZANGABEN FÜR DIE ANGEFRAGTEN LEISTUNGEN BENENNEN
8.2 Ggf. Sachkundenachweis Sachverständiger nach § 18 BBodSchG im Sachgebiet .... oder Sachverständiger nach § 36 GewO
8.3 Ggf. Akkreditierung oder Notifizierung als Untersuchungsstelle nach § 19 BBodSchV (ab 01.08.2028 verpflichtend)
8.4 .... weitere Nachweise wie Sachkunde nach TRGS 524, für Laborleistungen Akkreditierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 ....
Angaben zum Qualitätsmanagement oder Nachweis DIN ISO 9001
Angaben zum Umfang von Nachunternehmerleistungen inkl. Nachweise zur Eignung der Nachunternehmer analog den vg. Vorgaben auf besonderes Verlangen.
Für die Angebotswertung aus wirtschaftlicher Sicht anhand der Zuschlagskriterien sind folgende weitere Unterlagen einzureichen:
UNTERLAGENBENENNUNG ANHAND DER ZUSCHLAGSKRITERIEN NACH KAPITEL 3 EINFÜGEN
· .......
· z.B. Bearbeitungskonzept
· z.B. Teamorganisation und Reaktionszeiten
· z.B. Darstellung des zeitlichen Bearbeitungsablaufs
· .......

6	Terminplan
Die Überwachung/ Nachsorge des BEZEICHNUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETS dient als Basis für weitere Entscheidungen/ Maßnahmen. Daher ist eine stringente Bearbeitung dringend erforderlich. Als Zeitplan sind folgende Termine vorgesehen:
· Versand der Anfrage:		.......
· Abgabe der Angebote:		.......
· Vergabe:			.......
· Vorlage des Arbeitsplans:	3 Wochen nach Beauftragung
· Vorlage des Gutachtens:	....... Wochen nach Bestätigung des Arbeitsplans
· Abstimmungsgespräche:	nach Bedarf und auf gesonderte Anforderun

7	Angebots- und Bindefrist
Das Angebot ist mit einer Bindefrist bis zum ....... zu versehen. 
Die hiermit angeforderten Angebotsunterlagen sind bis zum ......., 12.00 Uhr bei / über ....... in digitaler Form einzureichen.

8	Anlagen
Anlage   1:	Lagepläne (z. B. Übersichtsplan, Detailplan, Darstellung der bekannten Altlastenverdachtsflächen, abgeteufte Bohrungen, vorhandene Grundwassermessstellen, Kontaminationssituation in Boden und Grundwasser, Hydroisohypsenplan)
Anlage   2:	Zusammenfassung der Voruntersuchungen
Anlage   3:	Formblatt Referenzanforderung [ PHB, Anlage 2, 2.1.6]
Anlage   4:	Allgemeine Vertragsbestimmungen des Auftraggebers für Ingenieurleistungen (soweit vorhanden)
Anlage   5:	Angebotsdeckblatt und Zusammenfassung Angebotssumme [ PHB, Anlage 2, 2.1.7]
Anlage   6:	Leistungsverzeichnis – VOB-Leistungen (GWM) [ PHB, Anlage 2, 2.2.3]
Anlage   7:	Leistungsverzeichnis – VOL-Leistungen (Labor) [ PHB, Anlage 2, 2.2.4]
Anlage   8:	Leistungsverzeichnis – VOL-Leistungen (GW-Entnahme) [ PHB, Anlage 2, 2.2.5]
Anlage   9:	Mustergliederung „Überwachung/ Nachsorge“ [ PHB, Anlage 1, 1.8.3]
Anlage 10:	Formblätter „Übergabe geologischer Daten und Berichte“ [ PHB, Anlage 2, 2.1.3] und „Übergabe SALKA-Daten“ [ PHB, Anlage 2, 2.1.5]
Anlage 11:	Formblatt „Tätigkeitsnachweis“ [ PHB, Anlage 2, 2.1.2]
Weitere Anlagen nach Erfordernis

9	Anhänge
Anhang 1:	Angebotsdeckblatt [PHB, Anlage 2, 2.1.7]
Anhang 2:	Leistungsbeschreibung [PHB, Anlage 1, 1.8.1]
Anhang 3:	Leistungsverzeichnis VOB-Leistungen [PHB, Anlage 2, 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3]
Anhang 4 	Leistungsverzeichnis VOL-Leistungen [PHB, Anlage 2, 2.2.4 und 2.2.5]



Stand: 08/2026

